2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 御府 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.13 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0011 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.006 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 10 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 富力城1期 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.43 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0012 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.009 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 7 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 恒大绿洲2期 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 2.28 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0010 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 御龙庭2期 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 2.47 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0012 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 9 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 文慧东苑 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 2.90 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0014 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.007 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00017 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.16 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 复地御澜湾 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.08 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0013 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.000086 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.16 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 9 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 星际荣域 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 2.71 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0012 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.24 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 财富官邸 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 2.73 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0013 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00014 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 8 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 悦城文昌里 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.16 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0022 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.000089 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.24 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 国际丽都 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.08 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0020 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00098 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 15 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 居然嘉园 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.39 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0015 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.000076 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 尚雅名都 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.37 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00087 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.000092 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 2 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 中央美域2期 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.95 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00090 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.000077 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 巴黎华庭 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.38 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00085 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.000076 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 15 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 福华园 | 2022  0601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.95 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00066 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.000075 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.24 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 万向城 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.76 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00015 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 13 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 同煤新苑B区 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.75 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00072 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.24 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 17 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 华阳日月城 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.73 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0013 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.16 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 4 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 晨光花园 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.50 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0017 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.000096 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 碧水云天博雅府 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.52 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0016 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00018 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.24 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 北馨理想城 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.22 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00079 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.000093 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 7 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 凤凰国际 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.63 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00080 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00020 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 6 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 温莎公馆 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.03 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00064 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00017 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.32 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 15 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 金色水岸绿洲 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.20 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00099 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.0012 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.64 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 12 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 岳翠园 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.87 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00092 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00033 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 5 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 龙港苑 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 4.90 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00061 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.000099 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.48 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 15 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 东方罗马城 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.93 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00066 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | 0.00015 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.24 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 8 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 公园一号 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 5.94 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00075 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 11 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 绿洲西城2期 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 6.06 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.00076 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | ＜0.004 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.40 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 12 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |

2022年城市生活饮用水水质卫生信息公开检测结果（第二季度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测  点 | 采样  时间 | 采样  单位 | 检测  单位 | 检测  项目 | 单位 | 检测  结果 | 标准规定 | 单项  判定 |
| 铂蓝郡花千树 | 20220601 | 大同市平城区疾病预防控制中心 | 山西宁宇通检测技术服务有限公司 | 色度 | 度 | ＜5 | ≤15 | 合格 |
| 浑浊度 | NTU | ＜1 | ≤1  (水源与净水技术条件限制时为≤3) | 合格 |
| 臭和味 | / | 无 | 无异臭、异味 | 合格 |
| 肉眼可见物 | / | 无 | 无 | 合格 |
| 氨氮 | mg/L | ＜0.02 | ≤0.5 | 合格 |
| 硝酸盐（以氮计） | mg/L | 3.18 | ≤10（地下水源限制时为20） | 合格 |
| 砷 | mg/L | 0.0019 | ≤0.01 | 合格 |
| 汞 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.001 | 合格 |
| 镉 | mg/L | ＜0.00006 | ≤0.005 | 合格 |
| 铬（六价） | mg/L | 0.012 | ≤0.05 | 合格 |
| 铅 | mg/L | ＜0.00007 | ≤0.01 | 合格 |
| 耗氧量 | mg/L | 0.56 | ≤3  （水源限制，源水耗氧量＞6mg/L时为5） | 合格 |
| 菌落总数 | CFU/mL | 3 | ≤100 | 合格 |
| 总大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 耐热大肠菌群 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |
| 大肠埃希氏菌 | MPN/100mL | 未检出 | 不得检出 | 合格 |