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大同市“好房子”分级评价自查记录表
	项目名称
	
	评价类型：□设计评价  □运行评价

	项目地址
	
	

	建设单位
	
	自查日期：     年    月    日



一、安全耐久
（一）控制项（共31条）
	序号
	控制项内容
	自查结果
	备注

	1
	场地应避开滑坡、泥石流、山洪、地震断裂带等自然灾害地段、生态敏感区及污染源；易发生洪涝地区应有可靠防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。
	□符合 □不符合
	

	2
	规划布局应结合项目所在地区的气候、地质、地形地貌等自然条件，遵循因地制宜原则，统筹规划各类功能空间与设施配置：①居住区的功能分区应清晰明确，配套设施应按照服务半径与人口规模合理设置，并与主体建筑同步设计、同步建设、同步交付使用；②总平面管线设计应与市政、电力、通信、环卫、燃气等部门协同推进，并应强化建筑、结构、机电、装修、景观等全专业一体化协同设计与施工；③合理设置机动车与非机动车停车位，电动自行车停车棚与充电设施不得设置在地下二层及以下空间。
	□符合 □不符合
	

	3
	城市新建住宅高度≤80m，县城新建住宅以6层为主、最高≤18层，建筑高度与消防救援能力相匹配。
	□符合 □不符合
	

	4
	场地设计应符合下列规定：①存在洪涝威胁的场地应采取可靠的防洪、防内涝措施；②当场地标高低于市政道路标高及相邻用地标高时，应有防止客水流入场地的措施；③场地设计标高应高于常年最高地下水位；④场地竖向设计应有利于雨水的收集或排放，避免积水，并有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；⑤居住区二次供水设施、变电所应确保不受内涝影响，不得设置在地势低洼和可能积水的地域。
	□符合 □不符合
	

	5
	室内外地面防滑设计应符合下列规定：①厨房与卫生间地面铺装的静摩擦系数（COF）≥0.6；②老年人使用的卫生间地面防滑等级不应低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Aw级和Ad级；③建筑出入口及平台、门厅、室内公共走廊、电梯门厅应设置防滑措施，防滑等级不应低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Bd、Bw级；④室内坡道、楼梯踏步防滑等级不应低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级，并采用防滑条等防滑构造技术措施；⑤建筑室内外活动场所应采用防滑地面，防滑等级不应低于现行行业标准《建筑地面工程防滑技术规程》JGJ/T 331规定的Ad、Aw级，并在公共区域设置醒目标识。
	□符合 □不符合
	

	6
	车库坡道与室外地面交接处上部应设置防洪挡板安装的位置。
	□符合 □不符合
	

	7
	住宅防水防潮性能应符合下列规定：①开敞式阳台和露台等出入口处采取低于室内0.02m、抬高门槛、门口做坡度等防止室外雨水侵入室内的措施；②开敞阳台应采取防水措施，防水层在门口处向外延展长度≥0.6m，向两侧延展的宽度≥0.3m，阳台坡向落水口的坡度≥1%，落水口周边应留槽嵌填密封材料；③开敞阳台应采取有组织排水，阳台外侧应设置高度≥0.2m的反坎；④放置洗衣机的阳台应采取防水措施，楼面、墙面均做防水，洗衣机侧墙防水高度≥1.0m，地面坡向地漏≥1%，地漏四周留槽嵌填密封材料；⑤门窗框与外墙间连接处应采取有效的密封和防水措施，外门窗水密性能不应低于现行国家标准《建筑幕墙、门窗通用技术条件》GB/T 31433规定的3级；⑥卫生间和厨房的楼地面应设置防水层，防水层在门口处应水平延展，且向外延展的长度≥0.60m，向两侧延展的宽度≥0.30m，防水层的设置应符合国家标准《建筑与市政工程防水通用规范》GB 55030的有关规定；⑦卫生间墙面防水层应满刷，顶棚设置防潮层。
	□符合 □不符合
	

	8
	走廊、疏散通道等通行空间的墙面1.80m以下不应有影响通行及疏散的突出物，公共走廊墙面主要公共空间内应具有安全防护的警示和引导标识系统。
	□符合 □不符合
	

	9
	应采取防止人员坠落的措施，并应符合下列规定：①外廊、内天井、室内回廊、室外楼梯等临空处应设防护栏杆，栏杆净高≥1.20m，防护栏杆必须采用防止攀登和物品坠落的构造，栏杆的垂直杆件间净距≤0.11m，当防护栏杆上设计花池时必须采取防止物品坠落的措施；②封闭阳台外窗下部采用实体墙时，窗台距室内地面的净高≥0.90m；开敞阳台或采用落地窗的封闭阳台，高层住宅的防护栏杆高度≥1.30m，竖向杆件间距≤0.09m，且应采取防止攀爬的措施；③开敞阳台临空处放置花盆等物品时，应设置专用容器并与主体可靠连接，防止坠落；④窗井、风井等有坠入风险的位置应设置防坠网；⑤室外检修井井筒直径0.50m及以上应设置双层井盖，井筒直径0.50m以下应设置防坠网。
	□符合 □不符合
	

	10
	应针对高空坠物采取防护措施，并应符合下列规定：①建筑出入口设置雨棚，宽度覆盖入口平台，挑出长度超出门扇开启时最远点≥1.00m；②设置视频监控设施实时监测高空抛物；③建筑周边宜利用景观或场地设置防坠落的缓冲区隔离带，宽度≥3.00m。
	□符合 □不符合
	

	11
	结构设计应符合下列规定：①现浇钢筋混凝土楼板的厚度不应小于100mm，且单向板厚度不应小于跨度的1/30，双向板厚度不应小于短跨的1/35；②地下室外墙厚度≥300mm，处于高水位波动区或侵蚀性介质环境时，应增加钢筋保护层厚度，裂缝宽度限值宜采用0.15mm；③屋面应采用抗渗混凝土，混凝土抗渗等级≥P6，应采用双层双向配筋；④卧室、起居室（厅）的均布活荷载取值，应根据建筑可变性计入二次装修、新建隔墙等产生的荷载。
	□符合 □不符合
	

	12
	立面窗台处装饰线脚顶部应为钢筋混凝土板。
	□符合 □不符合
	

	13
	太阳能设施、空调室外机位、外遮阳、外墙挑台等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。
	□符合 □不符合
	

	14
	户门空间应符合下列规定：①户门开启不影响公共部位的疏散，不影响相邻户门的开启；②不影响人员出入电梯及使用呼叫按钮，不碰撞消火栓箱，不应影响通风竖井的百叶风口；③相邻户门并列布置时，门扇间最小净距离≥400mm；相邻户门为L型布置时，门扇开启过程中最小净距离≥600mm；户门两侧最小净距离≥150mm，户门外应设挂钩。
	□符合 □不符合
	

	15
	生活给水排水系统应保证卫生安全，生活给水池（箱）处应采用紫外线消毒、二氧化氯消毒剂发生器、次氯酸钠发生器等保证水质的措施。
	□符合 □不符合
	

	16
	燃气引入管阀门的设置不得对套内造成影响，并设有明显标识。
	□符合 □不符合
	

	17
	燃气灶不应与燃气热水器、燃气采暖热水炉共用排烟与排气装置。
	□符合 □不符合
	

	18
	车库地坪应采用具有防尘、防滑，耐磨损、易清理、耐腐蚀的材料，并符合《建筑内部装修设计防火规范》GB 50222的相关规定。
	□符合 □不符合
	

	19
	供水管材选型应符合下列规定：①生活给水及生活热水横干管、立管应采用不锈钢管、铜管、塑料管、金属塑料复合管等耐腐蚀、耐久性好、抗菌性强的管材；②敷设在套内垫层内的生活给水及生活热水管应采用氯化聚氯乙烯（PVC-C）管、聚丁烯（PB）管等耐腐蚀、耐久性好、抗菌性强的管材；③直饮水管采用不锈钢管、铜管等耐腐蚀、耐久性好、抗菌性强的管材。
	□符合 □不符合
	

	20
	外墙涂料耐人工气候老化性能不低于现行行业标准《建筑外墙涂料通用技术要求》JG/T 512规定的Ⅲ级；内墙涂料的耐洗刷性不低于2000次，耐洗刷性的测定应符合现行国家标准《建筑涂料涂层耐洗刷性的测定》GB/T 9266的有关规定。
	□符合 □不符合
	

	21
	应优先选用高性能、低能耗、环保型建筑材料，确保材料质量符合相关标准要求。
	□符合 □不符合
	运行评价

	22
	预拌混凝土配合比设计应满足高性能、绿色化、高耐久性、高抗裂性等要求。
	□符合 □不符合
	运行评价

	23
	窗扇与窗框、玻璃与窗扇间密封胶条应选用耐老化、弹性好的材料（如三元乙丙橡胶）；墙体与窗框缝隙填充高性能聚氨酯发泡剂；建筑外侧采用耐候密封胶（如硅酮胶），建筑内侧采用隔声密封胶（如丙烯酸酯类）。
	□符合 □不符合
	运行评价

	24
	应建立、健全施工质量的检验制度，严格工序管理，做好隐蔽工程的质量检查和记录，留存过程影像资料。
	□符合 □不符合
	运行评价

	25
	对易出现质量问题的部位和工序进行验收时，应实行举牌验收制度。
	□符合 □不符合
	运行评价

	26
	模板工程应选用周转率高的模板和受力体系稳定的支撑体系。
	□符合 □不符合
	运行评价

	27
	防水工程施工应符合下列规定：①地下防水：地下室底板采用跳仓法施工，施工缝、穿墙套管等关键部位防水措施到位，阴阳角设置结构倒角；②屋面防水：伸出屋面构件与屋面结构整体浇筑，防水卷材收口牢固，完成蓄水试验合格；③外墙防水：外墙螺杆洞进行三遍防水加强，预制构件接缝防水加强，洞口周边设置混凝土防水翻边；④有水房间防水：墙体根部设置≥200mm钢筋混凝土导墙，管道根部采用微膨胀细石混凝土浇筑，完成结构闭水及防水层蓄水试验。
	□符合 □不符合
	运行评价

	28
	保温板粘贴错缝、阴阳角做错茬处理，锚栓安装数量及深度达标，不同基体交接处钢丝网搭接宽度符合要求，抗裂措施到位。
	□符合 □不符合
	运行评价

	29
	屋面保温层与外墙、女儿墙保温层连续设置，女儿墙等部位设置金属盖板并采取阻断热桥措施，伸出屋面管道套管内填充保温材料。
	□符合 □不符合
	运行评价

	30
	减震、隔音：重型设备采用弹簧减震器或橡胶减震垫，管道与设备采用柔性接头连接，风机进出口设置防火帆布软连接；风机盘管、新风风口与风管连接处设消音软管，空调室内机吊装用弹簧减震钩。
	□符合 □不符合
	运行评价

	31
	物业服务应达到《住宅物业服务标准》DBJ04/T 292四级及以上标准；其中秩序维护的管理必须达到五级标准。
	□符合 □不符合
	运行评价


（二）评分项（共27条）
	序号
	评分项内容
	自查结果
	备注

	1
	应急避难场所应利用居住区出入口广场、活动场地设置，并设置清晰连续的标识系统。
	□符合 □不符合
	满足1项4分，满足2项8分，满足3项以上16分

	2
	电动自行车停车棚与充电设施优先采用地上独立设置方式。
	□符合 □不符合
	

	3
	建筑周边利用景观或场地设置防坠落的缓冲区隔离带，宽度≥3.00m。
	□符合 □不符合
	

	4
	不设置带外廊的户型。
	□符合 □不符合
	

	5
	户内窗户应采用增加限位器等措施限制开启角度。
	□符合 □不符合
	满足1项3分，满足2项6分

	6
	走廊、疏散通道等通行空间消火栓暗装设置。
	□符合 □不符合
	

	7
	建筑结构耐久设计年限≥70年，宜提升至100年。
	□符合 □不符合
	满足3项10分，满足6项20分，满足8项30分

	8
	抗震设防烈度7度及以上地区，抗震构造措施达到8度设防要求，并采用减隔震技术。
	□符合 □不符合
	

	9
	竖向承重构件的布置应便于居室功能的灵活调整。
	□符合 □不符合
	

	10
	梁的位置应避免布置在居室功能调整后可能外露的区域，以防影响使用体验；可变空间应尽量采用大板布置形式，并结合暗梁设计，为后续改造创造有利条件。
	□符合 □不符合
	

	11
	采用钢结构时，梁、柱、支撑等构件应实现标准化、模数化与编码化。
	□符合 □不符合
	

	12
	钢筋混凝土结构住宅采用高精度模板、叠合楼板、装配式墙板等装配式建筑技术。
	□符合 □不符合
	

	13
	结构布置方案应尽量避免室内出现露梁露柱的情况；大堂顶部及电梯厅上空不得露梁，以确保顶部空间的完整性；通窗位置则不应有梁或柱穿越。
	□符合 □不符合
	

	14
	无地下室的建筑室内地坪采用钢筋混凝土楼板。
	□符合 □不符合
	

	15
	燃气引入管不在套内水平敷设。
	□符合 □不符合
	满足1项5分，满足2项以上12分

	16
	厨房等有燃气设备使用的房间设置燃气泄漏报警装置，报警信号接入室内对讲分机。
	□符合 □不符合
	

	17
	燃气泄漏报警装置联动机械手关闭燃气表前阀门。
	□符合 □不符合
	

	18
	楼面和地面的有釉瓷砖按现行国家标准《陶瓷砖试验方法 第7部分：有釉砖表面耐磨性的测定》GB/T 3810.7测定的耐磨性≥4级；无釉瓷砖按现行国家标准《陶瓷砖试验方法 第6部分：无釉砖耐磨深度的测定》GB/T 3810.6测定的磨坑体积≤127mm³。
	□符合 □不符合
	满足1项3分，满足2项6分

	19
	防水和密封材料的耐久性满足国家现行标准《绿色产品评价标准 防水与密封材料》GB/T 35609中耐久性的要求。
	□符合 □不符合
	

	20
	施工全过程采用BIM技术、人工智能、物联网等数字化技术，实现智能化协同管理。
	□符合 □不符合
	运行评价（5分）

	21
	共用部位：主体结构、外立面，防水层、隔热板；1次/月巡查；屋面雨水总管、排水沟,大厅、楼梯、电梯厅、楼道、扶梯，门窗配件：1次/周巡查；照明、应急灯具：1次/日巡查。
	□符合 □不符合
	运行评价，满足1项5分，满足2项以上10分

	22
	楼外公共区域：1次/周巡查。
	□符合 □不符合
	

	23
	景观设施：景观小品1次/周巡查；水泵及水泵控制系统1次/日巡查。
	□符合 □不符合
	

	24
	围墙、垃圾用房、强弱电机房、室外健身设施：1次/周巡查。
	□符合 □不符合
	

	25
	配电室每日巡检；公共照明每日巡查、完好率≥95%。
	□符合 □不符合
	

	26
	非生活用水管网、雨污水井池：1次/周巡查。
	□符合 □不符合
	

	27
	电梯外呼1次/日巡查，电梯困人救援≤15分钟；消防报警、防排烟、消火栓、喷淋系统每月测试；人防设施每日检查试机。
	□符合 □不符合
	


（三）加分项（共2条）
	序号
	加分项内容
	自查结果
	备注

	1
	推广高性能绿色建材组合应用，如超高性能混凝土（UHPC）、纤维增强复合材料（FRP），提升结构耐久性与轻量化水平。
	□符合 □不符合
	1分

	2
	推广装配式全装修与部品部件标准化，实现装修与主体结构一体化设计、施工，减少现场湿作业，提升装修质量与效率。
	□符合 □不符合
	运行评价（1分）



二、健康舒适
（一）控制项（共17条）
	序号
	控制项内容
	自查结果
	备注

	1
	好房子应提供良好的室内声环境、光环境、热工环境，并应符合下列规定：①应结合当地主导风向布局，满足室外行走、活动舒适和建筑自然通风要求；②应对居住区噪声源进行分析，通过调整建筑间距、平面布局、道路退距等方式，降低住房之间和周边噪声源的干扰；③住宅布局避免视线干扰，主要居室的直视距离≥18m，同一建筑内不同住户无对视；④每套住宅至少有1个居住空间满足当地日照标准，对应窗洞开口宽度≥1.5m；⑤立面上层间线脚、挑檐、壁柱等构件不应遮挡视线、采光，影响建筑日照的构件应参与日照模拟计算。
	□符合 □不符合
	

	2
	6层及以下住宅绿地率≥30%，6层以上≥35%；集中绿地宽度≥8m，≥1/3面积在建筑日照阴影线外。
	□符合 □不符合
	

	3
	配套设施应符合下列要求：①集中绿地中应设置健身运动场所及设施、老年人和儿童活动、宠物活动等多样化活动场地及设施；②设置保洁物业服务人员休息室，并预留保洁服务取水点和取电点、保洁设备充电区域，休息室宜自然通风；③垃圾运输车通行流线避开住户主要人行流线；④垃圾房、垃圾转运站应设置独立的排风、排水系统；地上垃圾房、垃圾转运站应设置于主导风向的下风向，周围设置景观绿化遮蔽措施；⑤地上垃圾收集点服务半径≤50m；收集容器应具有自封闭功能，并与周围景观协调，不正对单元出入口、主要居室外窗，与建筑保持3m以上的卫生距离；⑥户外预装式变电站、燃气调压站、出地面管井等设施不应占用居住区绿地，并应结合景观设计进行遮蔽处理。
	□符合 □不符合
	

	4
	植物配置应满足下列要求：①采用无毒害、易维护的乔木、灌木、草坪相结合的复层绿化方式，种植区域覆土深度不应小于1.20m；②草坪面积（乔灌木树冠投影面积内的草坪不计入）≥20%，常绿乔灌木面积≥30%，乔木数量≥3株/100m²绿地面积；③苗木种植应错落有致，且不应影响低层住户的采光。
	□符合 □不符合
	

	5
	套型应功能齐全、布局合理，并满足居住者多样化的生活需求，并应符合下列规定：①层高≥3.00m，设有户式中央空调系统时层高≥3.15m；②起居室（厅）至少一侧墙面的直线长度≥3.00m；起居室（厅）空间宜与餐厅、书房等空间整体设计，应减少直接开向起居室（厅）的门洞数量，形成灵活可变的大空间；③套内应结合阳台设置晾晒空间，无阳台时，应预留烘干机的安装条件。
	□符合 □不符合
	

	6
	卧室应符合下列规定：①空间应规则方正，短边净尺寸≥2.20m，每户至少应有一间能容纳1.80m双人床的卧室；②应预留相应的衣橱空间，衣橱长度≥1.50m；③应避免将床头正对卫生间门。
	□符合 □不符合
	

	7
	厨房、卫生间应满足下列要求：①厨房应按照洗、切、烧操作流程布置，单侧操作台长度≥1.8m；②厨房单面布置设备时台前操作空间净尺寸≥1.00m，双面布置设备时操作空间净宽≥1.20m，临窗设置洗菜盆时，应避免水龙头影响窗扇开启；③每个卫生间使用面积≥3.00m²；④厨房和卫生间应设机械排风系统。
	□符合 □不符合
	

	8
	空调室外机应符合下列规定：①户式集中空调室外机平台不应设于卧室外侧；②室外机围护格栅的孔隙率≥70%，室外机与围护格栅、百叶或墙体的间距≥0.15m；当室外机位设有雨水管时，间距应加大。
	□符合 □不符合
	

	9
	给水排水设计应符合下列规定：①卫生器具的水效等级应达到2级；②公共走廊、候梯厅等公共空间内的消火栓暗装；③满足现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378中的相关要求；④10层及10层以上住宅卫生间的生活污水立管应设置通气立管，或采用特殊单立管的排水形式；⑤卫生间干区地漏水封处应有补充水封水量的措施；⑥管井内的地漏应采用密闭地漏；⑦地漏应采用能防止溢流和干涸的地漏。
	□符合 □不符合
	

	10
	暖通空调设计应符合下列规定：①卧室、起居室（厅）冬季≥20℃，夏季≤26℃；卫生间冬季≥18℃，厨房冬季≥18℃；②地面辐射供暖供冷系统室温控制采用分环路控制方式；③采用多联机、集中空调、半集中空调系统时，设置新风系统；④起居室（厅）和卧室的空调送风口不正对沙发和床头。
	□符合 □不符合
	

	11
	每套住房建筑面积S≤120m²时的用电负荷≥8kW，120＜S≤150m²时的用电负荷≥12kW，S＞150m²时的用电负荷≥16kW。
	□符合 □不符合
	

	12
	厨房和卫生间连接排气道的防火止回阀应采用贯通式、倒流式、变压拔气式。
	□符合 □不符合
	

	13
	室内氨、甲醛等污染物浓度≤《室内空气质量标准》GB/T 18883限值的90%，PM2.5日均浓度≤0.045mg/m³，PM10日均浓度≤0.100mg/m³。
	□符合 □不符合
	

	14
	地下车库应设置自动防风卷帘门。
	□符合 □不符合
	

	15
	室内装修材料应符合下列要求：①应满足国家绿色建材标准中对有害物限量的要求；②应采取防腐、防霉、防潮措施，宜选用不易结露、具备防霉防腐性能的饰面材料；木地板周边及有湿气的底层地面需进行可靠的防潮防水处理；木方和毛地板应做防腐处理；采用细木工板或胶合板作为底板时，其底面应涂刷防腐剂；③含有异氰酸盐的聚氨酯产品不得用于室内装饰和现场发泡的保温材料；④不得使用含有石棉、苯的建筑材料和物品；⑤木器漆、防火涂料及饰面材料等的铅含量不得超过90mg/kg。
	□符合 □不符合
	

	16
	住宅隔声降噪性能不应低于国家标准《住宅项目规范》GB 55038中的要求，并应符合下列要求：①排水立管不得贴邻卧室设置；②排水管道应采取包覆吸声材料、消声垫等降噪措施，排水时卧室内的噪声等效声级≤33dB；③给排水设备应采取消声、隔振、减振等措施，产生振动的设备与管道连接时应采用软连接的方式；④除厨房、卫生间、阳台外，住宅楼板应设厚度≥5mm隔声垫或其他隔声措施，楼地面与墙面交界处设竖向隔声片隔开楼面与墙体；⑤分户墙应采用≥200mm厚混凝土墙体、容重≥1800kg/m³的重质墙或其他能达到规范要求隔声效果的构造措施；⑥分户墙两侧同一位置设备位置应错开，安装时不直接穿透墙体；⑦管线穿过楼板和墙体时，孔洞周边采取密封隔声措施；⑧户门、外窗采取有效隔声措施，临近交通干线的卧室、起居室（厅）外门窗的计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和（Rw+Ctr）＞35dB，其他外门窗的计权隔声量与交通噪声频谱修正量之和（Rw+Ctr）≥30dB；⑨地下车库和地下室通风系统送风机和排风机的进、出风口均应设置消声装置。
	□符合 □不符合
	

	17
	物业服务应达到《住宅物业服务标准》DBJ04/T 292四级及以上标准；其中环境卫生的管理必须达到五级标准。
	□符合 □不符合
	运行评价


（二）评分项（共64条）
	序号
	评分项内容
	自查结果
	备注

	1
	居住空间总数达到4个及以上的住宅，需有2个及以上居住空间满足日照标准。
	□符合 □不符合
	满足1项3分，满足3项10分，满足4项以上15分

	2
	居住区内，有1个居住空间大寒日日照达到5小时的住宅套数比例≥60%。
	□符合 □不符合
	

	3
	居住区内，有1个居住空间大寒日日照达到5小时的住宅套数比例≥80%。
	□符合 □不符合
	

	4
	6层及以下住宅的建筑面宽不大于70m；7层及以上住宅的建筑面宽不大于60m。
	□符合 □不符合
	

	5
	居住区紧邻城市道路时，应采取设置隔声屏、种植高大绿植等防护措施，以减少噪声干扰，保障居住环境安静宜居。
	□符合 □不符合
	

	6
	人均集中绿地≥0.6m²/人。
	□符合 □不符合
	

	7
	老年人和儿童室外活动场地应设置在阳光充足的区域，且应有≥1/2面积的活动场地满足大寒日日照时长≥2小时的标准。
	□符合 □不符合
	

	8
	设置健身房、书吧、茶室、咖啡厅、公共会客厅、棋牌室以及社区食堂等服务设施。
	□符合 □不符合
	满足2项设施3分，满足4项以上5分

	9
	套型设计采用开放且灵活可变的空间设计，或采取可改变建筑使用功能的措施。
	□符合 □不符合
	满足2项6分
满足4项15分
满足8项30分
满足12项以上45分


	10
	套型宜避免深凹口设计，凹口内不宜设置起居室（厅）、卧室等主要房间。若需在凹口内设置起居室（厅）、卧室，其凹口尺寸应符合以下规定：①凹口净宽≥1.50m；②凹口净宽与净深之比≥1:2；③凹口净宽＜1.80m时，应设置防盗窗或采取防攀爬措施。
	□符合 □不符合
	

	11
	套内使用面积≥100m²时，应设置≥6m²的收纳存储间。
	□符合 □不符合
	

	12
	每套住宅中至少1个卫生间应干湿分离。
	□符合 □不符合
	

	13
	设置两个及以上卫生间的户型，其中一个卫生间应有设置浴缸的条件。
	□符合 □不符合
	

	14
	厨房和卫生间选用变压式排风道，排风管道具备防火导流、防倒灌功能。
	□符合 □不符合
	

	15
	排风竖井的支管应设置止回阀，排风竖井顶部设置防止室外空气倒灌的装置。
	□符合 □不符合
	

	16
	老年人使用的卫生间紧邻老年人卧室布置。
	□符合 □不符合
	

	17
	入户空间预留放置坐凳的空间。
	□符合 □不符合
	

	18
	户内空间满足居家照护服务功能需求。
	□符合 □不符合
	

	19
	户门内外无存在高差。
	□符合 □不符合
	

	20
	围护结构内表面采用抗菌涂料、抗菌石膏板、抗菌无机预涂板等抗菌材料。
	□符合 □不符合
	

	21
	围护结构接缝处填充防霉密封胶或填缝剂。
	□符合 □不符合
	

	22
	公共空间内设备井检修门开启时不影响相邻住户户门的开启。
	□符合 □不符合
	满足1项3分，满足3项10分
满足5项以上25分


	23
	室外机应便于空调的安装、检修与更换，机位与阳台或凸窗相连，能通过门或外窗开启扇直达。
	□符合 □不符合
	

	24
	空调室外机位尺寸应根据空调机型确定，分体式空调室外机位净尺寸≥1.20m×0.70m×0.90m（长×宽×高），集中式空调室外机位净尺寸≥1.50m×1.0m×1.60m（长×宽×高）。
	□符合 □不符合
	

	25
	室外机出风口距道路和对侧外窗的距离≥4.00m；若无法满足该要求，应调整室外机出风口方向或采取绿植等防护措施。
	□符合 □不符合
	

	26
	门厅使用面积≥12m²。
	□符合 □不符合
	

	27
	地下汽车库通往单元的入口处设置地下门厅，其装修标准宜参照首层入户门厅。
	□符合 □不符合
	

	28
	公共出入口处宜结合门厅配置智能信包箱、快递及外卖暂存等功能空间。
	□符合 □不符合
	

	29
	与主要居室外窗之间的距离≥10m，坡道面层应采用降噪防滑措施。
	□符合 □不符合
	满足1项3分，满足2项以上10分

	30
	直线式坡道单车道净宽度≥4.00m，双车道净宽度≥7.00m；曲线式坡道单车道净宽度≥5.00m，双车道净宽度≥7.50m。
	□符合 □不符合
	

	31
	地下汽车库的坡道地上出口与室外道路垂直相接时，从坡道起坡点到道路边线应设≥7.50m的缓冲空间，且应有良好的通视条件。
	□符合 □不符合
	

	32
	居住区应至少采用一种直饮水供水方式。
	□符合 □不符合
	满足3项10分，满足6项以上20分，满足9项以上30分，满足12项以上45分


	33
	生活热水系统应采用冷热水同源的方式。
	□符合 □不符合
	

	34
	套内热水供水管长度大于15m时，应设置保证热水配水点出水温度的措施。
	□符合 □不符合
	

	35
	热水供回水立管可在套内设置，热水表设置在套内时，应采用远传水表。
	□符合 □不符合
	

	36
	套内太阳能储热水箱应设置在卫生间、厨房、洗衣间等位置。
	□符合 □不符合
	

	37
	居住区加压供水分区应分别设置二次供水设备，不采用减压阀分区。
	□符合 □不符合
	

	38
	套内卫生间采用微降板的同层排水的形式。
	□符合 □不符合
	

	39
	套内预留供智能清扫机器使用的给水点及排水点。
	□符合 □不符合
	

	40
	在套内卫生间或洗衣机等处布置一个DN15消防软管或轻便水龙接口。
	□符合 □不符合
	

	41
	在车库内设置冲洗水点及排水措施。
	□符合 □不符合
	

	42
	在居住区中的宠物活动区设置宠物排便的冲洗措施及排水措施。
	□符合 □不符合
	

	43
	垃圾房及垃圾中转站内设置冲洗水龙及排水措施。
	□符合 □不符合
	

	44
	卫生器具工作压力宜为0.15～0.20MPa。
	□符合 □不符合
	

	45
	卫生器具的水效等级应达到1级。
	□符合 □不符合
	

	46
	厨房不设置地漏。
	□符合 □不符合
	

	47
	室内的排水管采用柔性接口离心铸铁排水管、聚丙烯（PP）静音管、高密度聚乙烯（HDPE）静音管等密封性能好、降噪性能好的管材。
	□符合 □不符合
	

	48
	空气相对湿度为30%～60%。
	□符合 □不符合
	满足3项10分，
满足6项20分，
满足9项30分，
满足12项以上45分

	49
	新风系统所需最小新风量应符合现行行业标准《住宅新风系统技术标准》JGJ/T 440的相关规定；
	□符合 □不符合
	

	50
	套内供暖空调系统和新风系统正常运行时，人员长期逗留区域的风速，供冷工况≤0.25m/s，供热工况≤0.2m/s；
	□符合 □不符合
	

	51
	采用分体空调时，设置新风系统；
	□符合 □不符合
	

	52
	新风机组应具备PM2.5过滤功能，过滤效率≥95%；
	□符合 □不符合
	

	53
	排风量不大于新风量，保证室内微正压环境；
	□符合 □不符合
	

	54
	新风机组应能变风量运行；
	□符合 □不符合
	

	55
	新风机组应带有热回收装置，并具备旁通功能，制冷工况下全热效率≥60%，显热效率≥65%，制热工况下全热效率≥65%，显热效率≥70%；
	□符合 □不符合
	

	56
	严寒、寒冷地区的新风系统应具备防冻保护功能；
	□符合 □不符合
	

	57
	新风系统应能够监测室内温度、湿度、PM10、PM2.5、CO₂浓度等室内空气质量参数；
	□符合 □不符合
	

	58
	根据室内二氧化碳浓度变化，实现相应的设备启停、风机转速及新风阀开度调节；
	□符合 □不符合
	

	59
	设置压差传感器检测过滤器压差变化；
	□符合 □不符合
	

	60
	根据最小经济温差（焓差）控制新风热回收装置的旁通阀，或联动外窗开启进行自然通风；
	□符合 □不符合
	

	61
	应提供触摸屏或移动端操作软件等便捷的人机界面，宜提供APP接口；
	□符合 □不符合
	

	62
	定期除草，绿地杂草占比＜2%，苗木存活率＞95%、缺株率＜3%；
	□符合 □不符合
	运行评价，满足1项5分，满足2项以上10分

	63
	每月编制绿化养护措施和工作计划；
	□符合 □不符合
	

	64
	绿化作业垃圾半小时内清理；每年树木涂白防冻；采用生物、物理方式防治病虫害，禁用高毒、强刺激性农药。
	□符合 □不符合
	


（三）加分项（共2条）
	序号
	加分项内容
	自查结果
	备注

	1
	打造全屋空气智能调节系统，联动新风、空调、空气净化器，实现温湿度、PM2.5、CO₂等参数的自动调控，并支持手机远程控制。
	□符合 □不符合
	1分

	2
	推广无接触智能厨卫设施，搭配感应水龙头、智能马桶、语音控制厨电，减少细菌接触传播。
	□符合 □不符合
	1分



三、绿色低碳
（一）控制项（共8条）
	序号
	控制项内容
	自查结果
	备注

	1
	采用全装修交付时，应达到现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378一星级标准。
	□符合 □不符合
	

	2
	采用毛坯交付时，其他方面应达到现行国家标准《绿色建筑评价标准》GB/T 50378一星级及以上标准。
	□符合 □不符合
	

	3
	活动配件应选用长寿命产品，并考虑部品组合的同寿命性；不同使用寿命的部品组合时，应采用便于分别拆换、更新和升级的构造。
	□符合 □不符合
	

	4
	应设置太阳能热水系统。
	□符合 □不符合
	

	5
	按照现行国家标准《建筑与市政工程绿色施工评价标准》GB/T 50640中的优良级别，明确项目绿色施工关键指标。
	□符合 □不符合
	运行评价

	6
	施工现场采用扬尘智能监测、自动喷淋、高空垃圾封闭清运等扬尘治理技术，施工场界空气质量指数PM2.5、PM10小时浓度不应超过同时段所属县市区对应平均浓度。
	□符合 □不符合
	运行评价

	7
	分类收集、堆放临时材料及固体废弃物，建材包装物回收率达到100%；选用装配式、模块化临时设施（办公生活用房、围挡等），提高临时设施重复利用率。
	□符合 □不符合
	运行评价

	8
	单独安装公区用水计量表，物业每月公示用水量、水费金额及分摊明细，接受业主监督；排查异常高水费情况（漏水、盗用等）。
	□符合 □不符合
	运行评价


（二）评分项（共24条）
	序号
	评分项内容
	自查结果
	备注

	1
	采用装配式建造方式，装配率不低于50%。
	□符合 □不符合
	满足1项3分，满足2项8分，满足4项15分，满足5项18分

	2
	采用装配式内装修技术。
	□符合 □不符合
	

	3
	全过程采用建筑信息模型（BIM）技术。
	□符合 □不符合
	

	4
	采用外围护墙体与保温、装饰一体化技术。
	□符合 □不符合
	

	5
	厨房、卫生间采用集成厨房、集成卫浴，选型、安装应与主体一体化设计，且易维修更换配件。
	□符合 □不符合
	

	6
	技术经济条件合理时，采用空气源热泵、地热能等可再生能源供冷、供热。
	□符合 □不符合
	满足1项5分，满足2项10分

	7
	居住区室外照明采用太阳能灯具、太阳能显示牌等小型独立太阳能发电产品或风光互补型产品。
	□符合 □不符合
	

	8
	采用建筑光伏一体化技术，光伏系统容量满足地上公共区域部分用电需求。
	□符合 □不符合
	

	9
	达到绿色建筑二星级及以上标准。
	□符合 □不符合
	满足1项3分，满足2项8分，满足3项12分

	10
	按照现行山西省地方标准《近零能耗居住建筑技术标准》DBJ04/T 459中超低能耗居住建筑的要求进行建设。
	□符合 □不符合
	

	11
	按照现行山西省地方标准《零碳建筑技术标准》DBJ04/T 503中低碳居住建筑的要求进行建设。
	□符合 □不符合
	

	12
	绿色建材应用比例＞30%。
	□符合 □不符合
	

	13
	下凹式绿地、雨水花园等具备雨水调蓄功能的绿地与水体，其面积之和大于绿地总面积的40%。
	□符合 □不符合
	满足1项5分，满足2项10分

	14
	硬质铺装地面中，透水铺装的面积占比＞50%。
	□符合 □不符合
	

	15
	绿化浇灌用水、硬化地面冲洗用水水源使用雨水收集回用水、市政中水等非传统水源。
	□符合 □不符合
	

	16
	积极推广应用新技术、新材料、新工艺、新设备，采用《山西省建筑业10项新技术》。
	□符合 □不符合
	运行评价，10项新技术，满足其中7项3分，全部满足5分

	17
	利用再生材料或可周转材料进行临时场地硬化。
	□符合 □不符合
	运行评价，满足1项5分，满足3项20分

	18
	施工中采用节水技术、非传统水源利用技术。
	□符合 □不符合
	

	19
	采用施工机具及临时设施节能技术、施工现场新能源及清洁能源利用技术。
	□符合 □不符合
	

	20
	采用建筑配件整体化、建筑构件装配化安装技术、钢筋集中加工配送等技术。
	□符合 □不符合
	

	21
	配置环境监测系统、建筑能效监管系统，提升设备协调运行效能。
	□符合 □不符合
	运行评价，满足1项5分，满足2项10分，满足3项20分

	22
	公区照明采用潮汐控制模式，实时调节照明时间，定期检查灯具状态；鼓励业主使用节能灯具、节能电器，提供设备使用手册。
	□符合 □不符合
	

	23
	建立物联网智慧水务监管平台，集成流量、压力等数据，动态监控用水状况。
	□符合 □不符合
	

	24
	利用计量数据进行管网漏损自动检测，实时报警微小渗漏。
	□符合 □不符合
	


（三）加分项（共3条）
	序号
	加分项内容
	自查结果
	备注

	1
	打造海绵社区一体化设计，将雨水收集、调蓄、利用与景观、绿化、道路融合，配套智能雨水监测与利用系统。
	□符合 □不符合
	1分

	2
	采用智能建造技术（如施工机器人、无人机测量、实测实量机器人等）。
	□符合 □不符合
	运行评价（1分）

	3
	推广光伏建筑一体化+储能系统，实现太阳能发电就地存储、就地使用，联动社区电网实现峰谷调节。
	□符合 □不符合
	运行评价（1分）



四、智慧便利
（一）控制项（共25条）
	序号
	控制项内容
	自查结果
	备注

	1
	好房子应满足全龄化使用需求，营造全龄友好的生活环境，为老年人、儿童提供便利安全的居住空间、公共设施和无障碍出行环境；并应符合下列要求：①居住区应选择交通便利的区域，便于居民出行和物资运输，并应考虑公共交通的可达性和便利性；②集中绿地、活动场地等区域应设置轮椅坡道及引导标识，景观路与广场内需预留轮椅停留空间。
	□符合 □不符合
	

	2
	居住区交通组织应符合下列要求：①实行人车分流，道路需与市政道路衔接合理；②应构建绿色出行系统，人行系统应与城市人行道、非机动车道、公共交通站点等慢行系统顺畅衔接；③建筑、室外场地、公共绿地与城市道路之间应设置连贯的无障碍步行系统；④人行系统应便捷联系学校、幼儿园等教育配套设施；⑤车行道路应满足消防、急救及运输车辆的通行要求；⑥集中绿地、活动场地等区域应设置轮椅坡道及引导标识，景观路与广场内需预留轮椅停留空间。
	□符合 □不符合
	

	3
	居住区周边公共服务设施应完善，市政配套条件应齐全。
	□符合 □不符合
	

	4
	居住区内配套设置应符合下列要求：①物业管理用房按总建筑面积3‰的配置，且≥100m²；②老年服务用房按人均用地≥0.1m²的标准配套建设；③应设置社区服务、公共厕所、社区卫生服务站、文化活动站、便利店、超市、快递服务等便民设施；④应设置保洁物业服务人员休息室，并预留保洁服务取水取电点、保洁设备充电区域。
	□符合 □不符合
	

	5
	套内空间设计应满足生活便利需求，并符合下列要求：①套型入户空间应满足换鞋、挂衣、放伞、放置随身小物件等收纳功能，以及简单清洁、消毒的使用需求；②厨房应为热水器、洗碗机、烤箱、微波炉、冰箱、消毒柜预留位置；③所有起居室（厅）、卧室等供人员休息、工作、娱乐的房间均应安装空调，并预留专用插座与空调孔；④生活阳台进深≥1.50m，并应预留电气插座；阳台放置洗衣机时，应预留净尺寸≥0.80m×0.80m的空间，同时留设洗衣机专用插座和给排水点位。
	□符合 □不符合
	

	6
	电梯的设置应符合下列规定：①最高入户层为4层及4层以上的住宅，或最高入户层楼面距室外设计地面高度超过9m时，每个单元至少设置1台可容纳担架的电梯，担架电梯候梯厅深度≥1.80m；②最高入户层为12层及12层以上的住宅，或最高入户层楼面距室外设计地面高度超过33m时，每个单元应至少设置两部电梯；③候梯厅深度不应小于多台电梯中最大轿厢深度，且≥1.80m；④电梯候梯厅和楼梯平台共享时，平台深度≥2.10m。
	□符合 □不符合
	

	7
	机动车与非机动车布局应符合下列规定：①应合理规划非机动车停车场所，配建标准不低于2车位/户；②机动车配建数量应满足当地城市规划要求；③具备充电条件的停车位数量≥停车位总数的15%，并100%预留充电设施安装条件；④结合出入口应设置访客临时停车位。
	□符合 □不符合
	

	8
	地下汽车库设计应符合下列规定：①当车库内部设置尽端式车道时，车道长度不应大于30m，且尽端处停车位应预留倒车空间；②行车道应视线良好，车行道转角处不宜设置通长连续的墙体；当不得不设置防火墙等连续墙体时，应将墙体偏离车行道一跨及以上，或将影响行车视线的隔墙改为卷帘；③停车位空间不应影响疏散通道、集水坑及开启后的人防门、防火门（含设备管井门）；④地下汽车库通向住宅地下门厅的人行通道，人行通道宽度不应小于1.10m；⑤地下汽车库结构柱、管线及消火栓布置不得影响车位使用，集水坑不应设置在行车道及人行归家路线上，并应避开停车位；⑥车库规模较大时，应用颜色分区标识停车区域；⑦应设置楼栋单元引导标识，居民应能从地下机动车库直接到达小区内的每个住宅单元；⑧车库防火卷帘不应影响车位使用，防火卷帘侧面应设置≥0.40m的墙垛作为收口；防火卷帘洞口上方应预留足够尺寸，满足设备安装要求。⑨应设置楼栋单元引导标识，居民应能从地下机动车库直接到达小区内的每个住宅单元。
	□符合 □不符合
	

	9
	首层生活排水单独排出建筑外；公共空间内的给水总立管设置在水井内。
	□符合 □不符合
	

	10
	套内预留足够水电点位和智能接口，适配空间多样化配置。
	□符合 □不符合
	

	11
	供配电设计应满足用电安全及使用便利性要求，并应满足下列规定：①门厅应设置应急救护插座，并具有显著标识；②地下汽车库应预留物业维修、维护专用设备的电源插座；③居住区楼栋编号标识电源应引自楼栋公共配电箱，实现独立控制；④应采用低烟无卤铜芯电线电缆。
	□符合 □不符合
	

	12
	户内电源插座的设置数量应结合家用电器配置需求，满足用电安全及使用便利性要求，并应满足下列规定：①设置在入户区域的智能家居控制设备的电源插座、冰箱电源插座应单独设置供电回路；②厨房洗涤盆下方、卫生间洗手池下方、坐便器附近设置电源插座；③洗碗机、消毒柜、直饮水管线机、智能清扫机器人等固定用电设备安装位置应设置与设备安装高度适配的电源插座，晾晒空间应设置适配电动晾衣架安装高度的电源插座，窗帘盒附近应设置适配智能窗帘电机安装高度的电源插座；④阳台应设置节日彩灯用电源插座，起居室（厅）、卧室应预留适配智能设备的电源插座；⑤入户空间预留不少于2个电源插座；⑥可变空间内应预留不少于4个电源插座，且插座间距不应大于3.00m，预留回路载流量不应小于20A；⑦所有灯具开关盒内应预留中性导体，预留线截面不应小于2.5mm²。
	□符合 □不符合
	

	13
	智能化设计兼顾便捷性和安全性，实现与智能家居、智慧物业等的集成；并应符合下列规定：①室外人员集中活动场所、有吊顶的门厅设置公共广播系统，公共广播系统与消防应急广播分开设置；②首层入户门厅应设置信息引导及发布系统；③居住区设置无线对讲系统；④居住区应设置视频监控系统，应设置防高空抛物摄像机，分辨率不应低于400万像素，并有避免采集个人隐私的措施；电动自行车能正常出入的单元出入口及电梯轿厢内设置电动自行车识别装置并有现场语音报警功能；⑤居住区设置出入口控制系统时，不应将人脸等生物识别凭证作为系统唯一的识别凭证，应同时支持其他识别凭证；⑥居住区应设置电子巡查系统；⑦居住区机动车出入口、机动车停车库（场）应设置停车库（场）安全管理系统；⑧住宅单元除屋面外的其他出入口都应设置主机，主要出入口应设置具有视频对讲功能的主机；主机及对讲分机应与居住区安防监控中心联网。
	□符合 □不符合
	

	14
	居住区应设置安防监控中心，搭建安全防范管理平台，对各子系统统一管理和联动控制。出入口控制系统、楼寓对讲系统应开放API给智慧物业、智能家居等程序，当开放API时应独立组网。
	□符合 □不符合
	

	15
	居住区应设置建筑设备监控系统，并符合以下要求：①应监测生活水池（箱）、消防蓄水池、集水坑等水位；②应监测生活给水泵、污水泵、饮用水过滤设备、饮用水消毒设备、直饮水制水设备等的运行状态；③应监测电梯的运行状态；④设有集中式空调通风系统的居住区应监测空调通风系统的运行状态。
	□符合 □不符合
	

	16
	居住区应设置独立、封闭的信息机房，保证智能化系统核心设备的安全、稳定运行。
	□符合 □不符合
	

	17
	采集、存储个人信息应全程加密，不应在系统或公共区域公开展示个人敏感信息。应用人脸识别技术时，应采取对个人权益影响最小的方式，并实施严格保护。
	□符合 □不符合
	

	18
	应确保给排水、暖通空调、电气、智能化等设备安装质量；应预留足够的设备维护和更换空间。
	□符合 □不符合
	运行评价

	19
	实施样板先行制度，保证装饰装修施工与样板房采用相同的材料、工艺、工法及构配件，质量和标准不得低于样板房。
	□符合 □不符合
	运行评价

	20
	建立质量监督机制，加强对施工过程质量检查与验收，确保施工质量符合设计要求和相关标准。
	□符合 □不符合
	运行评价

	21
	应制定科学合理的施工组织设计，明确施工进度计划、施工工艺、质量控制措施等。
	□符合 □不符合
	运行评价

	22
	结合建筑使用功能及装饰装修要求进行设计深化，形成深化清单，实现预留、定位一次就位。
	□符合 □不符合
	运行评价

	23
	移交物业资料包括隐蔽工程可视化模型文件及影像资料、竣工图纸、建筑模型、运维参数、验收资料等；房屋交付时，提供商品住宅使用说明书。
	□符合 □不符合
	运行评价

	24
	对用户登录信息、交易数据、个人资料等敏感数据进行加密处理，防止数据泄露。
	□符合 □不符合
	运行评价

	25
	建立系统定期维护升级机制，数据存储、传输、销毁符合《网络安全法》《个人信息保护法》等要求，定期开展网络安全风险评估。
	□符合 □不符合
	运行评价


（二）评分项（共33条）
	序号
	评分项内容
	自查结果
	备注

	1
	车位尺寸不小于2.5×5.3m。
	□符合 □不符合
	满足1项3分，满足2项10分。

	2
	机动车配置≥20%的较大机动车停车位，该停车位尺寸≥2.6m×5.5m。
	□符合 □不符合
	

	3
	机动车停车场利用地下空间集中设置。
	□符合 □不符合
	

	4
	社区服务设施服务半径≤300m。
	□符合 □不符合
	满足1项3分，满足2项5分。

	5
	托育服务设施宜按每千人口≥10个托位、每个托位建筑面积≥8m²的标准配建。
	□符合 □不符合
	

	6
	最高入户层为2层及2层以上的住宅，每个住宅单元至少设置一台电梯。
	□符合 □不符合
	5分

	7
	公共空间内的消防给水立管、雨水管设置在水井内。
	□符合 □不符合
	满足1项3分，满足3项10分，满足5项20分

	8
	厨房电器集中区域预留设置轨道插座的电源条件。
	□符合 □不符合
	

	9
	卧室主照明能在卧室门边和床头分别控制。
	□符合 □不符合
	

	10
	在入户处设置户内照明总开关。
	□符合 □不符合
	

	11
	户内配电箱内采用智能断路器。
	□符合 □不符合
	

	12
	居住区公共区域预留智能信包箱、快递及外卖暂存设备、自动售卖机、打印机、自动回收机等便民设备的电源。
	□符合 □不符合
	

	13
	公共广播系统与消防应急广播分开设置。
	□符合 □不符合
	满足3项10分，满足6项20分，满足8项30分；满足15项50分

	14
	居住区周界、重要设备间出入口设置入侵报警系统。
	□符合 □不符合
	

	15
	电梯设置电梯控制系统，带楼层控制的电梯控制系统轿厢内设置玻璃破碎按钮，按下后立即解除楼层控制并停梯开门，报警信号同步发送到安防监控中心。
	□符合 □不符合
	

	16
	室外人员集中活动场所、首层入户门厅，设置紧急对讲系统；
	□符合 □不符合
	

	17
	停车库（场）安全管理系统能同时显示并记录出入车辆号牌和驾驶员面部图像，收费窗口及闸机不设置在坡道上。
	□符合 □不符合
	

	18
	住宅内起居厅（室）、主卧室及老年人使用的卧室、卫生间分别设置紧急求助按钮，求助信号接入室内对讲分机。
	□符合 □不符合
	

	19
	住宅内起居室（厅）及老年人使用的卧室、卫生间设置非视频型跌倒监测装置，跌倒信号接入室内对讲分机。
	□符合 □不符合
	

	20
	厨房、卫生间设置水浸报警装置，报警信号接入室内对讲分机。
	□符合 □不符合
	

	21
	住宅内设置入侵报警装置，报警信号接入室内对讲分机。
	□符合 □不符合
	

	22
	住户与物业服务人签订入户钥匙托管协议后，物业服务人可以备有住户入户钥匙，接到求助、报警等信号后应按预案及时处理。
	□符合 □不符合
	

	23
	设置建筑设备监控系统监测公共区域供配电系统。
	□符合 □不符合
	

	24
	设置建筑设备监控系统监测生活饮用水水箱间、生活水泵房、直饮水制水间、消防水泵房、柴油发电机房等的水浸状况。
	□符合 □不符合
	

	25
	设置建筑设备监控系统监测生活给水总管压力和生活饮用水水质，水质检测内容应包括出水的浊度、余氯、pH值、电导率等指标，监测结果向住户公开。
	□符合 □不符合
	

	26
	居住区设置能效监管系统，实时采集能耗数据。
	□符合 □不符合
	

	27
	居住区设置室外环境质量监测系统并通过信息引导及发布系统显示，监测内容包括SO₂、NO₂、PM10、PM2.5、温度、湿度、风速、风向、气压等。
	□符合 □不符合
	

	28
	建设数字家庭系统，满足获得家居产品智能化服务、线上社会化服务、线上申办政务服务的需求。
	□符合 □不符合
	

	29
	居住区宜设置智慧物业管理服务系统，配备面向全体住户的APP终端，支持访客邀请、访客停车、远程开门、费用查询、信息发布、网上报修等功能，APP用户数满足全体业主接入需求。
	□符合 □不符合
	运行评价，满足1项5分，满足3项15分，满足5项30分

	30
	推广运用智慧物业管理服务系统。
	□符合 □不符合
	

	31
	设置信息导引及发布系统。
	□符合 □不符合
	

	32
	在住宅入口附近、单元内、电梯内等位置设置显示屏，提供告知、信息发布及查询等功能。
	□符合 □不符合
	

	33
	推广智能照明控制系统，根据环境光线强度或人员活动情况自动调节照明亮度，实现节能降耗。
	□符合 □不符合
	


（三）加分项（共3条）
	序号
	加分项内容
	自查结果
	备注

	1
	打造全屋智能无感交互系统，结合语音、体感、人脸识别等技术，实现智能家居免操作自动响应，支持多设备联动场景定制。
	□符合 □不符合
	1分

	2
	打造无障碍+适老化+儿童友好一体化社区，设置智能助老设备、儿童安全监测系统，实现全年龄段人群便捷、安全居住。
	□符合 □不符合
	运行评价（1分）

	3
	建立集预防与应急准备、监测与预警、应急处置与救援于一体的突发事件应急预案；依托感知设备及时发现、快速定位、上传信息，供应急管理部门或相关人员及时处理突发事件。
	□符合 □不符合
	运行评价（1分）


建设单位（盖章）：                  项目负责人（签字）：                             法定代表人（签字）：                     





评价规则说明
申报单位只需对照控制项、评分项、加分项逐项自查，在“自查结果”栏勾选“符合”或“不符合”即可，不需自行计算得分。具体评价得分和等级由专家评价组按照《山西省好房子分级评价指引》统一评定。
一、评价指标体系
评价指标体系由安全耐久、健康舒适、绿色低碳、智慧便利4类指标组成，每类指标均包括控制项、评分项和加分项。控制项的评定结果为达标或不达标；评分项和加分项的评定结果为分值。
二、评价分类
1.设计评价：在施工图设计文件完成后进行，仅对设计阶段指标进行评价，不对建造、运维阶段指标进行评价。
2.运行评价：在通过竣工验收并交付使用满1年后进行，应对全部指标进行评价。
三、分值分配
控制项基础分值600分（全部控制项达标即可获得）；评分项和加分项满分分值如下：
	评价类型
	安全耐久（Q1）
	健康舒适（Q2）
	绿色低碳（Q3）
	智慧便利（Q4）
	加分项（QA）

	设计评价
	70分
	190分
	50分
	90分
	5分

	运行评价
	85分
	200分
	95分
	120分
	10分



四、总分计算
设计评价：Q=（600+Q1+Q2+Q3+Q4）/10+QA
运行评价：Q=（600+Q1+Q2+Q3+Q4）/11+QA
式中：Q为总得分；Q1～Q4分别为安全耐久、健康舒适、绿色低碳、智慧便利4类指标评分项得分；QA为加分项得分之和。
五、等级划分
依据总得分划分为基本级、一星级、二星级、三星级：

	评价等级
	得分要求

	基本级
	60-69分

	一星级
	70-79分

	二星级
	80-89分

	三星级
	≥90分



评定一星级及以上等级的项目，安全耐久、健康舒适、绿色低碳、智慧便利4类指标评分项得分均不得少于本类评分项满分分值的10%。
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